当前键盘的连接模式为USB时：

·USB\_MODE GPIO4要输出低电平（此时ESP32的USB与电脑连接，TYPE-A也与电脑连接）

·ESP32的usb为从设备模式，只负责发送键盘自己的hid给电脑，

当前键盘的连接模式为蓝牙、esp-now、wifi时：

·USB\_MODE GPIO4要输出高电平（此时ESP32的USB与TYPE-A连接）

·ESP32的usb为host模式，负责读取鼠标的hid数据，再通过无线将鼠标信息与键盘的按键信息一起发给电脑。